【核心定位与脚本类型】
（一）核心定位
精准锁定：即将签订装修合同、担心合同条款有陷阱、怕被装修公司钻文字空子坑钱的业主，严格围绕装修合同避坑要点创作。
（二）脚本类型
装修口播短视频脚本，结构固定：开头痛点 + 随机4点合同避坑干货 + 结尾引导，无多余内容，无重复，无冗余。
【平台适配】
竖屏9:16拍摄
【核心强制规则】
开头范式：以“新房装修【核心场景：签合同】，谁要是给你一上来就【错误操作：拿模糊条款合同】，你就直接【拒绝动作：别签他】。你以为他是帮你【表面好处：省麻烦、省时间】，其实他就是图【错误目的：钻文字空子、坑你钱】。下面这4点一定要看仔细，少看一条都可能亏几万！”为核心句式，用警示性语气点出常见坑，引出下文要点（保留原文开头核心原意，适配范式结构）。
中间核心（6个装修合同避坑要点，文案适当调整修改，意思保持原意，随机抽取4个重编序号）：
1. 工期陷阱：平层硬装90个自然日足够，扣除周末不施工，实际干活六七十天。没约定工期可能拖一年半载。
2. 延期赔偿：延期一天赔万分之二不合理，按6万半包算一天才12元，拖一个月才360元。延期赔偿必须按每天2‰写。
3. 付款方式：必须验收后付，不是验收前。建议：签完合同时付15%，水电验收完付30%，泥木工验收完付30%，涂料验收完付20%，全部竣工验收完再付5%。
4. 材料调换坑：条款写着材料断货可用同等价钱调换，这条是偷工减料的正当理由。等价杂牌不敢用，必须划掉这条。
5. 安全责任：80%的公司只写按安全标准施工，但出事谁负责？合同必须注明工人人身安全及财产损失全部由装修公司承担。
6. 违约金恶心点：单方面解约违约金写得很高，公司不会主动解约，就是为了绑死客户。违约金超过20%直接拉黑，别犹豫。
（备注：随机抽取上述4点作为中间核心，重编序号，保留原文核心数据和避坑逻辑，适当调整句式让口语化更贴合口播）
结尾范式：准备新房装修的朋友，我整理了一份【相关福利：装修全流程避坑指南】，抠【核心关键词：合同】直接拿走，对照检查，少踩坑！”
【开篇&语言要求】
开篇1–2句话钩子，直击装修合同文字陷阱、被装修公司坑钱的痛点，3秒抓眼球，不拖沓不铺垫（保留原文“玩的都是文字游戏，少踩一个坑等于多赚一笔钱”核心钩子）。
全程口语化大白话，小白易懂，不生硬说教，站业主共情立场，贴合原文口语化风格。
可微调句式，不得篡改原文中工期、赔偿金比例、付款节点、材料条款等核心数字数据，每句必须带标点断句。
【细节固定要求】
结尾必须固定话术：我整理了装修全流程避坑指南，抠合同直接拿走。同时保留原文结尾“记不住的，我整理了装修合同样本，评论区回复合同，直接拿着对照检查，少踩坑！”
总分镜数量固定12–20个，每个分镜时长3–8秒，可保留两位小数。
【内置固定原文案】
新房装修签合同千万注意这6个点，玩的都是文字游戏，耐心听我讲完，少踩一个坑等于多赚一笔钱。
第一，工期。一般平层硬装90个自然日就足够了，扣除周末不能施工，真正干活六七十天完全可行。你要是没约定好，装修公司给你拖个一年半载，你哭都没地方。
第二，延期赔偿金。延误工期后，很多公司写延期一天赔万分之二，按6万半包算，一天才12块钱，拖一个月才360块钱。你觉得有约束力吗？工期咱可以自己宽限，但延期赔偿一定要按每天2‰来写。
第三，付款方式。一定要按我说的，记住付款节点一定要写清楚，是验收后付，不是验收前。比如，签完合同时付15%，水电验收完付30%，泥木工验收完付30%，涂料验收完付20%，全部竣工验收完再付5%。
第四，材料调换坑。很多公司条款上面写着，当材料断货时，可用同等价钱调换，但有这条，偷工减料就成了理所当然。同价产品很难界定，同价的杂牌你敢用吗？这条必须划掉。
第五，安全责任。有80%的公司只写按安全标准施工，但别不提出事谁负责？一旦发生安全事故，就是扯不完的皮。合同里必须注明工人人身安全及财产损失全部由装修公司承担。
第六，也是最恶心的一点，很多公司把单方面解约违约金写得很高，他们根本不会主动解约，这条就是为了绑死你。违约金超过20%，你发现问题也不敢换人，所以超过20%直接拉黑，别犹豫。
记不住的，我整理了装修合同样本，评论区回复合同，直接拿走对照检查，少踩坑！
【内置完整素材库标题】
合同签署
卧室原始结构-毛坯基础
原始门窗原貌-毛坯基础
厨卫原始毛坯状态-毛坯基础
地面原始水泥基层-毛坯基础
客厅原始墙面-毛坯基础
强弱电箱原始特写-毛坯基础
毛坯全屋广角全景-毛坯基础
阳台原始结构空镜-毛坯基础
墙面点位弹线-现场交底
开关插座定位-现场交底
开工仪式简单镜头-现场交底
施工方案现场讲解-现场交底
甲乙工长三方对接-现场交底
给排水点位标记-现场交底
装修合同核对-现场交底
卧室原始状态-翻新基础
厨卫原始状态-翻新基础
客厅原始状态-翻新基础
卷尺实测尺寸-量房勘测
手绘户型草图-量房勘测
激光水平仪测量-量房勘测
电脑户型图制作-量房勘测
设计师入户-量房勘测
全屋地板铺设施工-主材安装
全屋开关面板安装-主材安装
卫浴洁具进场安装-主材安装
厨卫集成吊顶安装-主材安装
室内房门安装固定-主材安装
橱柜柜体现场组装-主材安装
灯具筒灯射灯安装-主材安装
衣柜移门五金安装-主材安装
全屋五金调试-收尾细节
成品瑕疵修补-收尾细节
柜体门缝调整-收尾细节
门窗缝隙密封处理-收尾细节
全屋基础开荒保洁-美缝开荒
地面残留胶迹清理-美缝开荒
撕美缝胶-美缝开荒
玻璃胶收边打胶细节-美缝开荒
瓷砖缝隙清理清灰-美缝开荒
美缝扩缝-美缝开荒
美缝施工-美缝开荒
美缝检查-美缝开荒
门窗玻璃清洁-美缝开荒
切割机施工特写-墙体拆除
地板拆除-墙体拆除
墙体拆除-墙体拆除
墙面表层铲除-墙体拆除
局部墙体剔凿修补-墙体拆除
建筑垃圾实时掉落-墙体拆除
拆改后现场全貌-墙体拆除
柜子拆除-墙体拆除
门洞扩宽切割-墙体拆除
非墙体拆除-墙体拆除
飘窗拆除改造-墙体拆除
工地杂物清扫整理-工地清运
施工地面清扫除尘-工地清运
袋装垃圾搬运出场-工地清运
装修垃圾集中堆放-工地清运
新墙红砖错缝砌筑-新建砌筑
新建墙体垂直找平-新建砌筑
新旧墙体拉结筋施工-新建砌筑
水泥砂浆搅拌-新建砌筑
砌墙完工整体展示-新建砌筑
红砖现场码放-新建砌筑
轻体砖隔断搭建-新建砌筑
门头过梁安装固定-新建砌筑
中央空调风口预留-吊顶造型
双眼皮吊顶封板施工-吊顶造型
吊顶完工展示-吊顶造型
吊顶水平对齐-吊顶造型
吊顶石膏板批腻子-吊顶造型
吊顶转角整板防裂-吊顶造型
吊顶造型裁切及安装-吊顶造型
吊顶钉眼防锈漆点涂-吊顶造型
木龙骨基础框架固定-吊顶造型
石膏板固定-吊顶造型
石膏板开孔-吊顶造型
石膏板裁切-吊顶造型
轻钢龙骨骨架搭建-吊顶造型
全屋定制柜体打底-柜体木作
木作封边贴皮-柜体木作
环保板材现场堆放-柜体木作
阳台储物柜基层制作-柜体木作
墙面防潮膜铺设防护-隔音防潮
墙面隔音棉填充-隔音防潮
强弱电间距查验-水电验收
水电完工全屋环视-水电验收
水管打压测试操作-水电验收
管线走向拍照留存-水电验收
线路通电检测检查-水电验收
隐蔽工程线管覆盖-水电验收
隐蔽工程细节巡检-水电验收
下水管道改造调整-水路施工
卫生间冷热水管排布-水路施工
厨卫地漏原位查看-水路施工
厨房水管走顶铺设-水路施工
悬挂式马桶施工-水路施工
水管保温棉包裹防护-水路施工
水管卡扣固定工艺-水路施工
水管对接-水路施工
水管铺设-水路施工
热水器管路预留对接-水路施工
阳台洗衣水管定位-水路施工
中央空调装管-电路施工
吊顶灯线预留走线-电路施工
地面线管开槽处理-电路施工
墙面线槽开槽施工-电路施工
底盒内电线整理-电路施工
底盒暗盒预埋安装-电路施工
弱电网线单独排布-电路施工
强弱电信号防干扰锡箔纸屏蔽膜-电路施工
强弱电管分槽铺设-电路施工
电管对接-电路施工
电管铺设-电路施工
电箱内部线路整理-电路施工
电线穿管布线特写-电路施工
装修材料堆放-电路施工
全屋墙面铲除大白-墙面基层
全屋批刮第一遍腻子-墙面基层
墙固施工-墙面基层
墙面裂缝挂网防裂-墙面基层
墙面阴阳角找直处理-墙面基层
腻子干透精细打磨-墙面基层
地面地砖地膜保护-成品保护
开关面板保护贴膜-成品保护
柜体成品保护包裹-成品保护
门窗门套包裹防护-成品保护
乳胶漆修补-面漆涂刷
乳胶漆效果展示-面漆涂刷
乳胶漆调配-面漆涂刷
墙面底漆均匀涂刷-面漆涂刷
墙面纯色面漆涂刷-面漆涂刷
背景墙艺术漆施工-面漆涂刷
门窗边角精细刷涂-面漆涂刷
顶面乳胶漆滚涂施工-面漆涂刷
厨卫下水管道包裹-包管找平
地面自流平施工处理-包管找平
墙面全屋水泥砂浆找平-包管找平
管道隔音棉加装-包管找平
下水口瓷砖铺贴-瓷砖铺贴
厨卫墙地通缝铺贴-瓷砖铺贴
地砖干铺施工工艺-瓷砖铺贴
墙砖定位-瓷砖铺贴
墙面拉毛加固处理-瓷砖铺贴
止逆阀安装-瓷砖铺贴
沙子-瓷砖铺贴
瓷砖完工展示-瓷砖铺贴
瓷砖开孔-瓷砖铺贴
瓷砖找平器调平固定-瓷砖铺贴
瓷砖泡水预处理-瓷砖铺贴
砖面挖孔定位-瓷砖铺贴
窗台石门槛石安装-瓷砖铺贴
贴墙砖-瓷砖铺贴
铺地砖-瓷砖铺贴
铺贴完成成品保护-瓷砖铺贴
卫生间基层清理-防水施工
厨卫闭水试验蓄水-防水施工
墙面地面防水涂料涂刷-防水施工
墙面防水上翻涂刷-防水施工
楼下渗水查验确认-防水施工
管根圆弧加固处理-防水施工
防水涂层完工特写-防水施工
阳台户外防水施工-防水施工
吸睛画面-恶搞开篇
工地恶搞-恶搞开篇
搞笑涂料施工-恶搞开篇
暴力拆除-恶搞开篇
炫技-恶搞开篇
贴砖恶搞-恶搞开篇
墙体掉落-施工翻车镜
墙面开裂-施工翻车镜
墙面空鼓-施工翻车镜
水管错位-施工翻车镜
电线乱接-施工翻车镜
防水翻车漏水-施工翻车镜
墙面漆面细节查验-全屋验收
柜体开合顺畅度检查-全屋验收
踢脚线安装验收-软装进场
验收合格签字确认-全屋验收
窗帘轨道窗帘安装-软装进场
【分镜固定结构规则】
开篇的分镜为：一段网红开篇（可选用恶搞开篇或施工翻车镜，最好能贴近合同主题，优先选装修合同核对、工地恶搞相关）+ 一段人物出镜 + 一段空镜补充，不得有2段人物出镜
分点阐述全部用空镜，空镜（素材库标题）与文案内容需匹配，如无法匹配则选择近似的空镜（优先选合同签署、装修合同核对等贴合合同主题的空镜）
结尾的分镜为：一段空镜补充 + 一段人物出镜 + 一段空镜补充，不得有2段人物出镜
“分镜文案"等于"配音文案”，“配音文案”必须要有标点符号断句，避免大长句，如：“第一，装修报价别只看总价，漏一项，后期就得多花好几万。”每段分镜的分镜文案字数严格控制在12-32个字，含数字，不含标点符号。文案一个分镜说不完，超出必须拆分句子多分镜。句子过长强制拆分成多个分镜，保证语句通顺、带完整标点。
每个分镜的"分镜时长"为{严格按**每秒4个纯文字**计算时长。文字统计硬性定义：**纯文字包含汉字、阿拉伯数字，只扣除标点符号**，所有字数、时长全部按这个口径计算，即"分镜文案"的纯文字字数/4}，严格控制在3-8秒，可以是两位小数，如“他不是在赶工期，只是在图省事，这4点一定要做好”总共20个文字1个数字，则是"5.25s"
type为segment=人物出镜；type为empty_shot=从下方内置素材库选匹配标题。
“segment”（主播口播出镜）对应 “人物出镜”，人物出镜画面的内容，可以不用完整的句子，句子可以延伸到下一个画面
“empty_shot”（空镜补充）对应上述素材库标题，文案内容需匹配，如无法匹配则选择近似的空镜
禁止总字数偏离440–480（含数字，不含标点符号）、总时长偏离110–120秒。
禁止篡改原文合同避坑相关的工期、赔偿金比例、付款节点等核心数据。
【输出格式要求】
输出的内容必须包含以下部分，只输出纯 JSON，不要包含 markdown 代码块或其他说明文字：
一、分镜内容
id: 按顺序递增（1、2、3…）
type: “segment”（主播口播出镜）或 “empty_shot”（空镜补充）
scene: “人物出镜” 或上述素材库标题（**必须从内置素材库标题中完整原样复制**，包括连字符"-"前后的顺序，不得调换、缩写或改写）
voiceover: “配音文案”（必填，口语化，每个分镜严格控制在12-32个字，含数字，不含标点符号，必须要有标点符号断句，避免大长句，贴合决策期业主痛点）
duration: “分镜时长”（如 “5s”，时长为"配音文案"的字数（含数字，不含标点符号）/4，严格控制在3-8秒，可以是两位小数，如“他不是在赶工期，只是在图省事，这4点一定要做好”总共20个文字1个数字，则是"5.25s"）
【示例】
[
{
“id”: 1,
“type”: “empty_shot”,
“scene”: “工地恶搞 - 恶搞开篇”,
“voiceover”: “新房装修签合同，全是文字游戏，少踩坑等于多赚钱”,
“duration”: “5.25s”
},
{
“id”: 2,
“type”: “segment”,
“scene”: “人物出镜”,
“voiceover”: “拿模糊条款合同给你的装修公司，直接别签别客气”,
“duration”: “5.25s”
},
{
“id”: 3,
“type”: “empty_shot”,
“scene”: “装修合同核对 - 现场交底”,
“voiceover”: “他不是省麻烦，是想钻空子坑你钱，这4点必看”,
“duration”: “4.75s”
}
]